**Montáž akumulačných bočných žiarobetónov**

1. **krok- odstráňte horný kovový kryt č.1 ( foto. 1)**
2. **krok- odstráňte konzolu podľa (foto. 2,3)**
3. **krok – odstráňte bočné keramiky, č.3**
4. **krok - pripevniť spodnú konzolu o bočnú časť plášťa dvoma samorezkami ( samorezky sú zaskrutkované v predvŕtaných dierach), č.4**
5. **krok - osadiť dolný bočný žiarobetón na spodnú konzolu, č.5**
6. **krok - osadiť spojovacie kolíky 2ks do otvorov žiarobetónu, č.6**
7. **krok - osadiť horný žiarobetón na dolný žiarobetón ,č.7, tak, aby spojovacie kolíky ich spájali**
8. **krok – pripevniť hornú konzolu tak, aby príchytky zapadali do hornej časti žiarobetónu a zaistili ich stabilitu , č. 8**
9. **krok - pripevnite späť bočné keramiky, č.3**
10. **krok – osaďte horný kovový kryt ,č. 1**